AŞAĞIDA YAZILI MADDELER İŞYERİNİ KULLANAN VE İŞYERİNDE BULUNAN TÜM ÇALIŞANLARI KAPSAR.

1. Çalışanlar, kendilerinin veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.
2. Çalışanlar, işyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallar uygun şekilde kullanmalı, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmalı, keyfi olarak çıkarmamalı ve değiştirmemelidir.
3. Çalışanlar, misafirler de dâhil kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı kullanmalı ve korumalıdır.
4. Çalışanlar, İşyerinde bulunan makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermeli, güvenli bölgeye gitmelidir.
5. Çalışanlar, teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmalıdır.
6. Çalışanlar, yakın bir tehlike ve potansiyel tehlikelerden uzak durmalı ve tehlikeli durumlar hakkında işveren/vekiline bilgi vermelidir.
7. Çalışanlar, işleri esnasında azami dikkati gösterir, çalışma ortamlarında güvenliğe ilişkin alınmış tedbirlere riayet etmeli, idare tarafından belirlenmiş sorumluluk alanlarının (varsa) kontrollerini yapmalı, gerektiğinde ilgilileri ve amirlerini bilgilendirmelidir.
8. "Sigara İçilmez" mahallinde sigara içilmemeli, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ortam ve malzemenin bulunduğu yerlerde yakıcı madde bulundurmamalıdır.
9. Yanıcı madde ile yakıcı madde bir arada bulundurulmamalıdır.
10. Çalışanlar, çalıştıkları birimle ilgili olası tehlikeli durumları sormak ve acil durumlara yönelik tedbirleri öğrenmek, gereğini yapmakla mükelleftir.
11. İşyerinde bulunan, acil durum ekiplerini ve telefonlarının asılı olduğu yeri öğrenmeli, acil durumlarda nasıl hareket edeceğini, bilmeli ve ona göre hareket etmelidir.
12. Acil çıkış kapılarının önüne, arkası ve güzergâhlarına, geçitlere, malzeme konulmamalı, depo olarak kullanılmamalıdır.
13. Tehlikeli yerlere (Kazan dairesi, Elektrik, jeneratör odası, vb.) yetkisiz girilmemelidir. Girenler Kişisel koruyucu donanım kullanmalıdır.
14. Çalışma süresince yetkililerin izni olmadan görevlilerden başkası iş yerinde bulunmamalıdır. Bu durumda işveren bilgilendirilmelidir.
15. Çalışanlar kaygan zeminlere basarken dikkatli olmalı, aceleci ve hızlı hareket etmemelidir.
16. Çalışma yerinde sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme, artıklar, kimyasallar veya malzemeler gelişi güzel yerlere bırakılmamalıdır.
17. Çalışma yerinde kazaya sebep olabilecek, kendini ve diğer çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde, çalışılmamalı malzeme istif edilmemelidir.
18. Meydana gelecek her bir kaza, olay, işverene haber verilmelidir.
19. Hastane de iş kazası girişi yapılan durumlarda işverenin SGK’ya 3 iş günü içinde bildirim yapabilmesi için çalışan tarafından mutlaka ilk amir ve/veya işverene bilgi verilmelidir.
20. Yangın söndürme tüp ve hortumları, panoları ile elektrik panolarının önüne veya içerisine malzeme bırakılmamalıdır.
21. Çalışanlar yangın eğitimi ve acil eylem planındaki bilgilendirmelere veya iş güvenliği gibi eğitimlerine katılmalıdır.
22. Elektrik yangınlarında, söndürmede önce enerji kesilmeli, karbondioksitli, bikarbonat tozlu yangın söndürme cihazı kullanılmalıdır.
23. Malzemelerin, elle taşıma işiyle yapılması gereken durumlarda, eğitimlerde belirtilen taşıma ve kaldırma kurallarına uyulmalıdır.
24. Yerden herhangi bir şey kaldırırken belin incinmemesi için, kuvvetin belden değil dizlerin bükülerek bacaklarla kaldırma işlemi yapılmalıdır.
25. Enerjisi kesilmeden, durdurulmadan, sabitlenmeden, koruyucusuz, açıkta dönen hareket eden kısımlara dokunulmamalı, çalışılmamalıdır.
26. Arızalı, bakımsız, yakın bir tehlike oluşturan, deforme olmuş, cihaz, makine, tezgâh, İş ekipmanları, el aletleri ve malzemeler kullanılmamalı, kullandırılmamalıdır. Tehlike bildirimi kurul varsa işyeri temsilcisi vasıtası ile kurula yoksa işverene yazılı yapılmalıdır.
27. Çalışma ve çalıştırılmasında güvenlik önlemi alınmamış, koruyucuları olmayan makine, tezgâh, alet, cihaz çalıştırılmamalı, kullanılmamalıdır.
28. Çalışan makineye, enerjisi kesilmemiş makineye el ile veya başka bir malzeme ile müdahale edilmemelidir.
29. Cihaz ve ekipmanlara bakım yapılmasından sorumlu çalışanlar ekipman ve ya cihaz çalıştığı esnada yağlama bakım vs. yapmamalıdır.
30. Kullanılan makine ekipman, tamirat ve bakım sonunda, makineye ait koruyucular muhakkak yerine takılmalıdır. Kullanıcılar makineleri çalıştırmadan önce her defasında kullanacağı elektrikli cihazı makineyi kontrol etmelidir.
31. Çalışanlar kullanım talimatlarını, kılavuzlarını görünür yerde bulundurmalı ve talimatlara uymalıdır, uymayanları uyarmalıdır.
32. Hiçbir iş ekipmanı ve malzeme de amacı dışında kullanılmamalıdır. Malzemeler, yetkililerince sorumlularına tutanakla teslim edilmelidir.
33. Radyoaktifler, Kimyasallar, solventler, temizlik maddeleri vb. tehlikeli, yanıcı parlayıcı, sıvılar, madde, malzeme ve cihazların tehlikeleri MSDS etiketleme ve bilgilendirmeleri, kılavuzları, kullanım talimatları bulunmalıdır Uygun yerde uygun şekilde muhafaza edilmelidir.
34. Çalışanlar, yeterliliği yetkisi bulunmuyorsa, elektrik arızalarında, işveren/vekiline veya elektrikçiye haber vermeli, tamire kalkışmamalı, sigortasına, şalterine dokunmamalıdır. Sorumlu ve yetkili elektrikçiden başkası elektrik işi ile uğraşmamalıdır.
35. Sorumlu ve yetkili kişiler tarafından kontrol edilmeyen topraklama kullanmamalıdır.
36. Topraklamaya, çıplak yalıtkanı bozulmuş kablolara dokunmamalıdır. İşyerinde, geçit yerlerinde kablolar yerde dağınık bırakılmamalıdır.
37. İşyerinin muhtelif kısımlarında bulunan enerji nakil hattına herhangi bir nedenle koruyucusuz yaklaşmamalı ve dokunulmamalıdır.
38. Elektrik hattı, motor, sigorta ve diğer bütün elektrik tesis ve tesisatlarına gereğinden fazla yaklaşılmamalıdır.
39. Elektrik hatlarına demir boru ve buna benzer malzemeleri yaklaştırmamalı ve dokundurmamalıdır.
40. Elektrikli cihazların yakınında, üstünde sıvı ve dökülme ihtimali olan yiyecek içecekler bulundurulmamalıdır.
41. Elektrik işleri ancak, sorumlu ve salahiyetli kişiler tarafından gerilim olmadığı zaman KKD kullanılarak yapılmalıdır.
42. İş bitiminde elektrikli cihazların, elektrik fişleri prizlerde takılı bırakılmamalıdır, zorunlu ise gerekli anahtar ve şalterleri ile enerjileri kesilmelidir.
43. Takılma, düşme ve çarpma ihtimaline karşı dolap, masa, çekmece-kapakları açık bırakmamalıdır.
44. Yürürken aynı zamanda asla evrak okumaya çalışılmamalı, merdivende inerken ve çıkarken özellikle cep telefonu kullanılmamalıdır.
45. Dikkat daima yapılan işe verilmelidir, bir işle uğraşırken başka şeylerle uğraşılmamalıdır.
46. Yüksekte bir noktaya ulaşmak için Sandalye, koltuk, masa ve çekmeceleri vb. malzemeler, merdiven gibi kullanılmamalı, kullandırılmamalıdır.
47. Yüksekte çalışmak gerekiyorsa Kişisel Koruyucu donanım kullanımı gerektiren yüksekliklere koruyucusuz ve tedbir alınmadan çıkılmamalıdır.
48. Tansiyon ve kalp rahatsızlığı bulunanlar yükseğe çıkmamalıdırlar. Bu rahatsızlığını çalışan temsilcisine, işveren /vekiline bildirmelidir.
49. Çalışanlar, kronik hastalıklarına ait bilgilerini işyeri hekimine ve bildirmelidirler.
50. Depo vb. yerlerde el merdivenine ihtiyaç duymayacak şekilde bir yapılanma tercih edilmeli ve istifleme üç metreyi geçmemelidir.
51. El Merdivenleri kullanmaları halinde, alt ve üst kısımları kaymayacak şekilde sabitlenmelidir. Bir yardımcı bulunmalı, tutmalıdır.
52. El merdivenine çıkarken ve inerken malzeme taşınmamalı, çalışırken bir el ile daima merdiveni tutulmalıdır.
53. El merdivenin en üstüne çıkılmamalı, üst noktası göğüs hizasını geçmeyecek şekilde çalışılmalı, sağa, sola, yukarıya uzanılmamalıdır.
54. Dolapların üzerine dosya, malzeme vb. üzerine istifleme yapılmamalı, dolapların içine düzenli biçimde koyulmalıdır.
55. Çalışanlar, işyerine ait kullanım alanlarını ve özellikle kendi çalışma yerlerini tertipli, düzenli ve temiz tutmalıdır. Kişisel hijyene dikkat etmelidir.
56. Çalışanlar mesai saatleri dışında ve amirlerinin bilgisi dışında iş yapmamalı, mesai saatlerine riayet etmelidir. İşlerini, izinlerini amir izni ile yapmalıdır.
57. İşyerinde yemek için ayrılmış yerler dışında yemek yapmak, ateş yakmak, elektrikli cihaz kullanmak yasaktır.
58. Taşıtlar, yalnızca araç kullanma yetkisine sahip personel tarafından ve kendilerine verilen görevler dahilinde kullanılmalıdır.
59. Dozer, kepçe, vinç vb. iş makinelerine en az yirmi beş metre uzakta durulmalıdır. Yük altında durmamalı ve çalışma sahasına girilmemelidir.
60. Hendek, kazı sahaların kenarına üç metreden fazla yaklaşılmamalıdır. Üç metreden fazla derin ve dar yerlere girilmemelidir.
61. Bir başkasına atarak bir şey verilmeye çalışılmamalıdır. Bir yerden bir yere atlama ve sıçrama ile geçmeye çalışılmamalıdır.
62. Güvenlik önlemleri alınmadan, havalandırmaları çalışır durumda ve yeterli olmayan, kapalı alanlarda çalışma yapılmamalıdır, Yaptırılmamalıdır.
63. Çalışanların yeterlilikleri bulunmayan işler yapmaları yasaktır. Rutin işlerin haricindeki her iş izne bağlıdır. İzinsiz hiçbir işlem yapılmamalıdır.
64. Çalışanlar yapılan işle ilgili güvenlik tedbirlerini almalı, aldırmalı, konulan tedbirlere, kurallara uymalı, uymayanları uyarmalıdır.
65. Devlet kurumlarında tüm çalışanlar, ilgili 6331 saylı İş Sağlığı Kanunu ve bağlı yönetmeliklerine uygun hareket etmekle yükümlüdürler. Kendilerine düşen görevler, görev yaptıkları işyerlerinde ve sorumluk alanlarında yaptıkları işle ilgili mer’i mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar.
66. Her çalışanın görevi ve sorumluluğu; kendisinin, çalışma arkadaşlarının ve öğrencilerinin sağlık ve güvenliğini ön planda tutmak, tutulmasını sağlamak, güvenliğe katkıda bulunmak, konulmuş kurallara uymak, uymayanları uyarmak, tehlikelere dikkat etmek, önlem almak veya alınmasını sağlamaktır. Sağlık ve güvenliğin korunması, kültür haline gelmesi için çalışmaktır. Hiçbir işin, sağlık ve güvenlikten önce olmadığını bilmektir. Bu talimat ve bahsedilen ilgili konular, görme engelli personellere yakınları tarafından veya işveren/vekillerince okunur ve anlaşılması sağlanır.

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATLARI VE TAAHHÜTNAMESİ" nî okudum/dinledim ve anladım bir örneğini de aldım. İş güvenliği tedbirlerimi almadan ve alınmadan, çalışmayacağım. Yetkim ve görevim dışında bir işle uğraşmayacağım, tehlikeleri ve tehlikeli iş yapanları derhal yetkilisine ve işyerine bildireceğimi, kendimi ve başkalarını tehlikeye düşürmemek üzere tüm gerekenleri yapacağımı, Amirlerim tarafından verilecek emirlere ve yukarıdaki **66** madde ile belirtilenlere ve iş güvenliği kaidelerine, talimatlarına, kişisel hijyen, sağlık kurallarına, güvenlik kurallarına, yetkili makamlarımızın yazı ile veya resmi sitelerden yapılan bildirim ve uyarılarına, konulan kaidelere uyacağımı, takip edeceğimi, tabi olduğum işveren ve yetkililer tarafından verilen bildirimlere, uyarılara talimatlara uyacağımı, kabul ve taahhüt ederim.

**TEBELLÜĞ EDEN TEBLİĞ EDEN**

**Adı Soyadı: Adı Soyadı:**

**İmza: İmza:**

**Tarih: Tarih:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S No** | **TC. No** | **ADI SOYADI** | **Açıklama** | **Tarih** | **imza** |
| 1 |   |   | Okudum anladım. |  |  |
| 2 |   |   |  |  |  |
| 3 |   |   |  |  |  |
| 4 |   |   |  |  |  |
| 5 |   |   |  |  |  |
| 6 |   |   |  |  |  |
| 7 |   |   |  |  |  |
| 8 |   |   |  |  |  |
| 9 |   |   |  |  |  |
| 10 |   |   |  |  |  |
| 11 |   |   |  |  |  |
| 12 |   |   |  |  |  |
| 13 |   |   |  |  |  |
| 14 |   |   |  |  |  |
| 15 |   |   |  |  |  |
| 16 |   |   |  |  |  |
| 17 |   |   |  |  |  |
| 18 |   |   |  |  |  |
| 19 |   |   |  |  |  |
| 20 |   |   |  |  |  |
| 21 |   |   |  |  |  |
| 22 |   |   |  |  |  |
| 23 |   |   |  |  |  |
| 24 |   |   |  |  |  |
| 25 |   |   |  |  |  |