1. Çalışmaya başlamadan önce testereyi kontrol edin.
2. Arızalı ve çatlak olan testereleri kullanılmayın.
3. Testere daima gergin tutulmalı, germe tertibatı ile ayarlanmalıdır.
4. Testereyi amacına uygun kullanın.
5. Kesime uygun testere takılmalıdır. Sert ve kuru ağaç kesimlerinde sık dişli testere; yumuşak ve nemli ağaçların kesimlerinde seyrek dişli testere kullanılmalıdır.
6. Makineyi çalıştırıldıktan sonra normal hızını almadan kesime başlanmamalıdır.
7. Kesilecek parça üzerinde çivi, taş vb. sert cisimler bulunmadığını kontrol edilmelidir.
8. Kesme işlemi yaparken, eller emniyetli mesafede tutulmalıdır.
9. Açma-Kapama anahtarı çalışmıyorsa testereyi kullanmayın.
10. Dar elbiseler giyin, elbise kollarını içeri kıvırın.
11. Çalışma esnasında uygun gözlük, yüz siperi ve toz maskesi kullanın.
12. Herhangi bir sıkışma halinde şerit testere durmuş olsa dahi motoru durdurmadan testereye el sürmeyin.
13. Şerit değiştirme işlemi sırasında motoru durdurun.
14. Arıza durumunda testerenin motorunu hemen durdurun ve ilgililere haber verin.
15. Şerit testere bağlantıları en az ayda bir muayene ve kontrol edilmelidir.
16. Bakım onarım dışında testerenin koruyucularını çıkarmayın.
17. Bakım onarım sırasında çıkarılan koruyucular işe başlamadan önce yerine takılmalıdır.
18. Kendi güvenliğiniz kadar çevrenizdekilerin de güvenliğini önemseyin.
19. Şalterinde arıza olan makinelerde çalışılmamalıdır.
20. İş önlüğü giyilmeli, önlük kolları içeriye doğru kıvrılmalıdır.
21. İş sağlığı ve güvenliğine aykırı bir durum söz konusu olduğunda ilgililere haber verin.
22. Makinede çalışma bittiğinde, makinenin temizliği yapılmalıdır.
23. Makine üzerindeki talaş ve tozlar fırça veya basınçlı hava ile temizlenmelidir.

**TEBELLÜĞ EDEN TEBLİĞ EDEN**

**Adı Soyadı: Adı Soyadı:**

**İmza: İmza:**

**Tarih: Tarih:**