1. Vinçler sadece o vinci kullanmak üzere görevlendirilen ehliyetli vinç opertatörleri tarafından kullanılacaktır.
2. Operatör kabininde operatör harici kimse olmamalıdır.
3. Sepetli vinçin bakımları aksatılmadan yapılmalıdır.
4. Sepetin içinde çalışacak olan personel, baret, işe göre koruyucu gözlük, emniyet kemeri ve sepete bağlanması için kordon gibi gerekli tüm güvenlik donanımları ile donatılmalıdır.
5. Çalışılacak bölgede tam dönüş yarıçapını kapsayan bir barikat kurulmalıdır
6. Vinç kaldıraçlarını ayarlamalı ve ayaklarının sert bir yüzeyde olduğundan emin olmasınız.
7. Sepetli vinçte çalışacak personel kafese güvenli bir şekilde bağlanmalıdır.
8. Sepet içindeki personel ve vinç operatörü sürekli iletişim halinde olmalıdır (görsel olarak veya telsizle).
9. Çalışma alanında görevli olmayan işçilerin bulunması engellenecek ve gerekli önlemler alınacaktır.
10. Operatörler her dur işaretine uyacaklardır.
11. Fırtınalı, kapalı ve yağışlı havalarda sepetli vinç ile çalışma yapılmayacaktır.
12. Yüksek gerilim hatları yakınında vinç kesinlikle kurulmayacaktır.

**TEBELLÜĞ EDEN TEBLİĞ EDEN**

**Adı Soyadı: Adı Soyadı:**

**İmza: İmza:**

**Tarih: Tarih:**