1. Sorumlu personelin gözetimi olmadan makine çalıştırılmamalı ve kullanılmamalıdır.
2. Makineyi kullanan personel çalıştırmadan önce ve çalışırken diğer insanlar ve objelerden yeterince uzak olduğundan emin olmalıdır.
3. Çalışırken el veya ayak yaralanmalarına karşı maksimum dikkat gösterilmelidir.
4. Makineden çıkan egzoz gazı zehirli olduğu için, yeterli havalandırma olmayan alanlarda çalıştırılmamalıdır.
5. Motor çalışırken yakıt deposunu doldurmayın. Ateşle yaklaşmayın.
6. Gerekli iş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarını kuşanmadan makineyi kullanmayın.
7. Çalışacağınız alanda taş, tel, cam parçası, çalı ve metal cisim temizleyin.
8. Güvenlik cihazları iyi durumda değil ise makineyi çalıştırmayın. (Stop/Motor emniyet kolu)
9. Eğer çalışırken bir cisme çarpılırsa makineyi durdurun ve hasarı kontrol edin.
10. Toprak ıslak ise makineyi çalıştırmayın.
11. Çapa bıçakları keskin değil ise makineyi çalıştırmayın.
12. Stop/Motor emniyet kolu çalışmıyor ise makineyi çalıştırmayın.
13. Çalışırken dengenize kaybederseniz stop kolunu bırakarak stop etmesini sağlayınız.
14. Gün ışığında ve yeterince aydınlatılmış ortamda çalışın.
15. Makine çalışırken asla kendi başına bırakmayın.
16. Makine için uygun olmayan aşırı dik ve eğimli yerlerde çalışmayın.
17. Yangın tehlikesinden kaçınmak için depoyu fazla doldurmayın.

**TEBELLÜĞ EDEN TEBLİĞ EDEN**

**Adı Soyadı: Adı Soyadı:**

**İmza: İmza:**

**Tarih: Tarih:**