1. Bütün camların, dış dikiz aynalarının ve dış lamba camlarının temiz olduğundan emin olunuz.
2. Makinede herhangi bir sızıntının olup olmadığını görmek için aracın etrafında dolaşarak gözle kontrol ediniz.
3. Fren ve direksiyonun çalışmasının kontrol ediniz.
4. Göstergeleri kontrol ediniz.
5. Lastiklerin basıncını ve durumunu kontrol ediniz.
6. Size teslim edilen kişisel koruyucu donanımlarını kullanınız.
7. Arızayı derhal sorumlu amirinize bildiriniz ve gerekli onarım ve kontrollerin tamamen yapıldığından emin olunuz.
8. Tüm basamakları gres, yağ, kar ve buzdan arındırılmış olmasını sağlayınız.
9. Emniyet kemerini takınız.
10. Kapalı alanlarda kısa sürelide olsa araç çalışırken havalandırmayı iyi yapınız. Çıkan egzoz gazı zehirlenmeye sebebiyet vermeyin.
11. Çalışırken başka bir işle meşgul olmayınız. Çalışma esnasında sigara içmek, herhangi bir şey yiyip içmek yasaktır.
12. Çalışmaya başlamadan önce çalışma sahasını iyice kontrol ediniz. Sahada bulunan diğer çalışanlar, çalışma sahasından ayrılmadan çalışmaya başlamayınız.
13. Görüşün yetersiz olduğu veya görüş alanının dışındaki yerlerde; Çalışma yaparken işaretçi talep ediniz. İşaretçi, operatörün kolayca görebileceği yerde olmalı ve önceden belirlenen işaretlerle çalışmaya yön vermelidir.
14. Çalışırken kim tarafından verilirse verilsin her dur işaretini dikkate alınız.
15. Çalışma sahası içindeki enerji nakil hatlarına dikkat ediniz. Araç ile enerji nakil hatları arasındaki uzaklığı etkileme mesafesinin üzerinde tutunuz.
16. Araçların demirbaş ve yardımcı (çekme halatı, reflektör, ilk yardım seti, yangın tüpü vb.) malzemeleri sağlam, temiz, bakımlı ve her an kullanılabilir halde emniyetli bir şekilde muhafaza ediniz.
17. “ARAÇ GÖREV FORMU” düzenlenmeden göreve çıkmayınız.
18. Basınç altında olan hidrolik hatlardaki (hortumlar/borular) basınçların herhangi bir onarım işine başlamadan önce hidrolik hortumlardaki basıncın alınmış olduğundan emin olunuz.
19. Makina çalışırken kesinlikle hidrolik hatları (hortumları/boruları) sökme ve takma işlemi yapmayınız.
20. Kumanda kol ve pedallarının fonksiyonlarını yapıp yapmadığını kontrol ediniz.
21. Makineyi stop edikten sonra bakım, onarım/temizlik işlerine başlayınız.
22. Geri vites sirenin, her zaman çalışır vaziyette olmasını sağlayınız.
23. Operatör, kısa süreli duruşlarda bile aracın altında ve çevresinde herhangi bir insanın bulunmadığından emin olmalıdır.
24. Kullanacağınız makineyi kullanmadan önce kullanım bakım kitabını mutlaka okuyunuz, anlayınız ve her zaman elinizin altında bulundurunuz.
25. Bakım ve kontrol kayıtlarını düzenli olarak tutunuz ve bakım kartını sürekli araçta bulundurunuz. Bakım-onarım kitapçığını okuyunuz, bakım ve kontrol kayıtlarını takip ederek aracın belirlenen çalışma saatlerine göre periyodik bakımlarının yapınız.
26. Araçta gördüğünüz arızaları ve eksiklikleri yetkililere bildiriniz.
27. Motoru durduğunuzda mutlaka park frenlerini devreye alınız.
28. Bakım işleri bittikten sonra, son kez araçların dış kontrolü yapınız.(Yağ, Su kaçağı, Patlak veya inmiş lastik, hortumlar)
29. Aracın altında, yanlarında, kademe ve şev diplerinde dinlenmeyiniz, uyumayınız.
30. Bakım yaparken geniş ve enli elbise ve pantolon giymeyiniz. Kışa girmeden aracın Antfirizini ölçünüz.
31. Operatör kabinini ancak motor stop durumundayken ve yüz kabine dönük üç noktadan teması sağlayarak terk ediniz.
32. Aydınlatma, tepe lambası, fren lambaları, sinyal lambalarının çalışır vaziyette olduğunu kontrol ediniz.
33. Çalışmaya başlamadan önce çalışacağınız sahada ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat ediniz.
34. Bıçak cıvataları ve bıçak mafsal bağlantı cıvatalarını kontrol ediniz.
35. Greyderin yürüyen aksamlarını kontrol ederek gevşeyen cıvataları sıkınız.
36. Greyder bıçağı emniyet pimini, motor stop durumda iken değiştiriniz.
37. Diferansiyel kilidi olan araçları, direksiyon düz konumumda ve araç dururken devreye alınız ve çıkarınız.
38. Operatör olarak görevlendirilen ve kendisine araç zimmetli olan personel, aracını her an göreve gidecek şekilde bakımlı, temiz, akaryakıt ikmali yapılmış olarak bulundurunuz.
39. Seyir esnasında yabancı kimseleri araca almayınız.
40. Greyderlerle yapılan seyahatlerde görevli personelden başkasının bulunması yasaktır.
41. Greyderler ancak uygun ehliyete sahip kişiler tarafından kullanılacaktır. Operatörler, her türlü hava şartlarında, greyderi emniyetli bir şekilde çalıştırmaktan sorumludurlar.
42. Araç çalışırken belden kırma bölgesinde sıkışmaya karşı güvenli mesafeyi koruyunuz.
43. Kışın lastiklere patinaj zincirlerini takınız.
44. Yangına karşı kuru kimyevi toz veya köpüklü yangın söndürme cihazını bulundurunuz.
45. Tüm operasyonları gerçekleştirirken İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulması zorunluluğu unutulmamalı.

**TEBELLÜĞ EDEN TEBLİĞ EDEN**

**Adı Soyadı: Adı Soyadı:**

**İmza: İmza:**

**Tarih: Tarih:**