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1. AMAÇ
Bu yönergenin amacı, Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenci Akademik Gelişim Etkinliği Programı (AGEP) Uygulama Esasları çerçevesinde, Devre Analizi 1 Laboratuvarı dersini alan öğrencilerin, Deney 1-6 kapsamındaki temel devre analizi konularına (Ohm ve Kirchhoff kanunları, Thevenin/Norton teoremleri, maksimum güç aktarımı, süperpozisyon yöntemi ve kondansatörün dolma-boşalma davranışı) laboratuvar oturumu öncesinde teorik ve simülasyon tabanlı olarak hazırlanmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda öğrencilerden, her deney için ayrı bir "Ön Çalışma Raporu"nu; ilgili deneyin ön çalışma sorularının teorik çözümü ve bu çözümlerin Proteus ortamında doğrulanmasıyla eksiksiz doldurmaları istenmektedir. 
2. DAYANAK
Bu ödev, Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunun 12.03.2026 tarihli ve 2026.008.054 sayılı kararıyla yürürlüğe giren "Öğrenci Akademik Gelişim Etkinliği Programı (AGEP) Uygulama Esasları"nın 5, 6, 7, 8, 9 ve 11 inci maddeleri kapsamında düzenlenmiştir.
3. KAPSAM VE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ
1. AGEP Uygulama Esasları Madde 8/1 uyarınca bu çalışma, en az 12 saatlik öğrenci iş yükü gerektiren proje/uygulama temelli bir etkinliktir; bu iş yükü aşağıda listelenen 6 deneyin ön çalışma raporlarına dağıtılmış olup deney başına ortalama en az 2 saat çalışma öngörülmektedir.
1. Etkinlik bireysel olarak yürütülür; her öğrenci kendi adına 6 ayrı Ön Çalışma Raporu hazırlar.
1. Kapsanan deneyler: Deney 1 (DC Akım-Gerilim Ölçümü), Deney 2 (Kirchhoff Kanunları), Deney 3 (Thevenin-Norton Teoremleri), Deney 4 (Güç Ölçümü ve Maksimum Güç Aktarımı), Deney 5 (Süperpozisyon Yöntemi), Deney 6 (Kondansatörün Dolma-Boşalma Eğrisi ve Zaman Sabiti).
1. Her deneyin ön çalışma raporu iki ana bileşenden oluşur: (a) teorik hesaplamalar, (b) Proteus simülasyonu ile doğrulama.
4. HER DENEY İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Aşağıda, ilgili deney föyünde yer alan veriler esas alınarak her deney için ayrı ayrı tamamlanması gereken teorik hesaplama ve Proteus simülasyonu adımları listelenmiştir.
DENEY 1 – DC AKIM, GERİLİM ÖLÇÜMÜ
Teorik Hesaplamalar
1. Deney föyündeki Çizelge 1'i, Şekil 1(a)'daki referans yönlerini ve Ohm yasasını (v = R·i) kullanarak birimleriyle birlikte tamamlayınız.
1. Soru 3.2'de verilen Şekil 2 devresinde (R = 1 kΩ), i = +5 mA ve i = −5 mA durumları için Vab gerilimini hesaplayınız; her iki durumda Va ile Vb'den hangisinin daha yüksek potansiyelde olduğunu belirtiniz.
1. V = 15 V, R1 = 1 kΩ, R2 = 560 Ω, R3 = 2,2 kΩ değerleriyle verilen seri devrede I akımını, VR1, VR2, VR3 gerilimlerini, PR1, PR2, PR3 güçlerini ve Va, Vb (toprağa göre) gerilimlerini analitik olarak hesaplayınız.
1. Aynı direnç değerleriyle verilen paralel devrede I, IR1, IR2, IR3 akımlarını, PR1, PR2, PR3 güçlerini ve Va gerilimini analitik olarak hesaplayınız.
Proteus Simülasyonu
1. Seri ve paralel direnç devrelerini Proteus ISIS'te kurunuz; DC çalışma noktası analizi (voltmetre/ampermetre probu) ile yukarıda hesapladığınız tüm büyüklükleri ölçünüz.
1. Föydeki ölçüm tablolarını, "Analitik Sonuç" sütununu teorik hesabınızla, karşılık gelen ikinci sütunu Proteus simülasyon sonuçlarınızla doldurunuz.
DENEY 2 – KIRCHHOFF KANUNLARI
Teorik Hesaplamalar
1. Şekil 1'deki 1., 2. ve 3. devreler için (R1 = 1 kΩ, R2 = 4,7 kΩ, R3 = 5,6 kΩ, R4 = 20 kΩ, Vs = 15 V) istenen I1 akımını; I2 akımı ile V2 gerilimini; IS, I3, I4 akımlarını hesaplayarak Tablo 1'in "Teorik" satırını doldurunuz.
1. Şekil 2'deki devrede (Vs = 12 V, R4 = R5 = R6 = 1 kΩ) KAK ve KVL kullanarak i4, i5, i6 akımlarını ve v4, v5, v6 gerilimlerini hesaplayarak Tablo 2'nin "Teorik" satırını doldurunuz.
Proteus Simülasyonu
1. Şekil 1 ve Şekil 2'deki tüm devreleri Proteus'ta kurup Tablo 1 ve Tablo 2'nin "Deney Sonucu" satırlarını simülasyon değerleriyle doldurunuz.
1. Föyün 4.2(b) ve 4.2(c) maddelerinde istenen ampermetre (i6 için) ve voltmetre (v6 için) bağlantı yönünü Proteus devre şeması üzerinden gösteriniz.
DENEY 3 – THEVENIN, NORTON TEOREMLERİ
Teorik Hesaplamalar
1. Şekil 3.1'deki devrenin (Vs = 10 V, R1 = 1 kΩ, R2 = 1 kΩ, R3 = 3,3 kΩ, RL = 2,2 kΩ) a-b uçlarından Thevenin eşdeğerini (Vth, Rth) ve Norton eşdeğerini (IN, RN) hesaplayınız.
1. RL = 2,2 kΩ için yük akımı IL'yi hem gerçek devre hem de bulduğunuz Thevenin eşdeğer devresi üzerinden hesaplayınız.
Proteus Simülasyonu
1. Orijinal devreyi Proteus'ta kurup a-b uçlarını açık bırakarak Vth'yi, ardından kısa devre yaparak IN'yi ölçünüz.
1. Kendi hesapladığınız Thevenin eşdeğer devresini ayrıca kurup RL = 2,2 kΩ bağlandığında IL'nin orijinal devredeki değerle örtüştüğünü gösteriniz.
1. Tablo 4'ün "Hesaplama Sonucu" ve "Simülasyon Sonucu" bölümlerini doldurunuz; "Deney Sonucu" bölümü laboratuvar oturumunda doldurulacağından boş bırakılacaktır.
DENEY 4 – DC DEVRELERDE GÜÇ ÖLÇÜMÜ VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI
Teorik Hesaplamalar
1. Şekil 3.1'deki devrede (Vs1 = 12 V, Vs2 = 5 V, R1 = R2 = R3 = 1 kΩ, RL = 1,5 kΩ) her kaynağın gücünü hesaplayıp güç ürettiğini/tükettiğini belirtiniz; dirençlerin tükettiği güçleri hesaplayınız ve üretilen toplam gücün tüketilen toplam güce eşit olduğunu gösteriniz.
1. Devrenin a-b uçlarından Thevenin eşdeğerini bulunuz; maksimum güç aktarımı için gereken RL değerini ve bu durumda RL üzerine aktarılan PL(maks) değerini hesaplayınız.
Proteus Simülasyonu
1. Devreyi Proteus'ta kurup kaynaklar ve dirençler üzerindeki akım, gerilim ve güç değerlerini ölçünüz; enerji korunumunu (ΣPüretilen = ΣPtüketilen) simülasyon verileriyle doğrulayınız.
1. RL'yi (potansiyometre bileşeniyle) 1,2 kΩ'dan 1,8 kΩ'a kadar 100 Ω'luk adımlarla değiştirip her adımda IL'yi kaydederek PL = IL²·RL hesaplayınız; RL = Rth noktasında maksimum güce ulaşıldığını gösteriniz.
1. Föyün "5. Elde Edilen Sonuçlar" tablosunu, ilgili hücreleri hesaplama ve simülasyon sonuçlarınızla doldurarak hazırlayınız.
DENEY 5 – SÜPER POZİSYON YÖNTEMİ
Teorik Hesaplamalar
1. Şekil 5.1 (Va = 12 V ve Vb = 6 V birlikte), Şekil 5.2 (yalnız Va = 12 V, Vb kısa devre) ve Şekil 5.3 (yalnız Vb = 6 V, Va kısa devre) devrelerini R = 2,2 kΩ; 3,3 kΩ; 4,7 kΩ; 10 kΩ; 15 kΩ değerleriyle ayrı ayrı çözerek Tablo 5.1'in ilgili "hesaplanan" sütunlarını doldurunuz.
Proteus Simülasyonu
1. Üç devreyi de ayrı ayrı Proteus'ta kurup Tablo 5.1'in "ölçülen" sütunlarını simülasyon sonuçlarıyla doldurunuz.
1. Süperpozisyon ilkesinin geçerliliğini, "Va varken" ve "Vb varken" sonuçlarının yönlerine bağlı cebirsel toplamının "Va ve Vb varken" sonucuna eşit olduğunu göstererek sayısal olarak doğrulayınız.
DENEY 6 – KONDANSATÖRÜN DOLMA VE BOŞALMA EĞRİSİ, ZAMAN SABİTİ
Teorik Hesaplamalar
1. Güç kaynağından ayarlanacak E gerilimi, R = 10 kΩ ve C = 1000 µF değerleri için zaman sabitini τ = R·C hesaplayınız.
1. Vc(t) = E(1 − e^(−t/τ)) [dolma] ve Vc(t) = E·e^(−t/τ) [boşalma] bağıntılarını kullanarak t = 5 sn'den 100 sn'ye kadar 5 saniye aralıklarla teorik Vc değerlerini hesaplayıp Çizelge 6.1 ve Çizelge 6.2'nin teorik karşılıklarını oluşturunuz.
Proteus Simülasyonu
1. RC devresini (anahtar/darbe kaynağıyla) Proteus'ta kurunuz; transient/interaktif simülasyon ile dolma ve boşalma süreçlerinde 5 saniye aralıklarla Vc değerlerini okuyunuz.
1. Elde ettiğiniz Vc–t verilerini grafiğe aktarınız; grafikten E değerinin %63,2'sine ulaşılan anı (τ) okuyup teorik olarak hesapladığınız zaman sabitiyle karşılaştırınız.
5. ÖN ÇALIŞMA RAPORU FORMATI
Her deney için, mevcut "Devre Analizi 1 Laboratuvarı Ön Çalışma Raporu Formatı" esas alınarak ayrı bir rapor hazırlanır (rapor başlığında ilgili deney numarası belirtilir: DENEY 1, DENEY 2, … DENEY 6). Formun bu ödev kapsamında doldurulma biçimi aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.
	Rapor Alanı
	Bu Ödev Kapsamında Doldurulacak İçerik

	Öğr. No / Adı / Soyadı / Tarih / Deney Grubu
	Öğrenci kimlik bilgileri eksiksiz yazılır.

	Deney Adı / Deneyin Amacı
	İlgili deney föyünün başlığı ve "1. AMAÇ" bölümü esas alınarak yazılır (Deney 1-6 için ayrı ayrı doldurulur).

	Deney Ön Çalışma Soruları ve Cevapları
	İlgili deneyin "Ön Çalışma" bölümündeki (Deney 6 için ilgili teorik kısımdaki) tüm soruların adım adım teorik çözümleri bu bölüme yazılır.

	Deneyde Kurulan Devreler
	Bu aşamada fiziksel devre henüz kurulmadığından, bu bölüme Proteus'ta oluşturulan devre şemalarının ekran görüntüleri eklenir; sağ alt köşesine hangi deney/alt uygulamaya ait olduğu yazılır (Örn: "DENEY 3 – Thevenin Eşdeğeri").

	Fiziksel Veriler ve Parametreler
	Bu bölüme teorik hesap ile Proteus simülasyon sonuçlarını karşılaştıran tablo ve varsa grafikler eklenir; ilgili deney föyündeki tablo formatı esas alınır, "Deney Sonucu" sütunu laboratuvar oturumu için boş bırakılır.

	Sonuç ve Değerlendirme
	Teorik ve simülasyon sonuçlarının uyumu; varsa farkların olası nedenleri öğrencinin kendi yorumuyla değerlendirilir.


6. TESLİM ŞEKLİ VE TAKVİMİ
1. AGEP Uygulama Esasları Madde 8/6 uyarınca, bu etkinliğe ait tüm aşamalar (hesaplama, simülasyon, raporlama ve teslim) ilgili yarıyılın en geç 7. haftası sonuna kadar tamamlanır.
1. Raporlar, PDF formatında ve "AdSoyad_OgrNo_DeneyNo_OnCalisma.pdf" adlandırma biçiminde, dönem başında BOYSİS üzerinden açılacak ödev teslim platformu üzerinden iletilir.
1. 6 deneye ait raporlar ayrı dosyalar hâlinde PDF biçiminde teslim edilmelidir.
7. AKADEMİK DÜRÜSTLÜK
AGEP Uygulama Esaslarının 11 inci maddesi uyarınca, hazırlanan tüm çalışmalar öğrencinin kendi emeğine dayanmalıdır. İntihal, kopya, sahte veri/simülasyon sonucu veya yapay zekâ araçları kullanımı tespit edilmesi hâlinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır ve çalışma değerlendirmeye alınmaz.
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