1. Gerekirse, tulum ve kask, koruyucu gözlük, eldiven, iş ayakkabısı vb. Gibi koruyucu kıyafetler giyin ve parlak renkli yelek kullanın.
2. Makine nakliyesi sırasında motor durdurulmalıdır.
3. Yakıt doldurmadan önce motorun kapatılması gerekir. Çalışan, sıcaklığı yükselmiş motorda yakıt tükendiğinde, 15 dakika durdurulmalı ve ardından motor soğutulmalı ve sonra yeniden doldurulmalıdır.
4. Başlarken, yakıt alanından üç metreden daha uzakta bir mesafede tutulmalıdır. Kapalı bir odada kullanmayın.
5. Yangını önlemek için makineyi kullanırken veya makinenin yakınında sigara içmeyin.
6. Çalışırken, makineyi sabit tutmak için iki elinizi kullandığınızdan emin olun. Sağlam durmalı ve kayma tehlikesine dikkat etmelisiniz.
7. Herhangi bir testereyi kullanmadan önce ürünün kullanma kılavuzunu ve güvenlik talimatlarını okuyunuz.
8. Yorgunken, alkol almışken ve ilaç veya uyuşturucu kullandıktan sonra testere kullanmayınız.
9. Güvenli bir ayakkabı, üzerinize rahat uyan giysiler, koruyucu eldiven ve göz, kulak ve baş koruyucusu kullanınız.
10. Kesim esnasında, testereyi iki elinizle, elcikleri tam kavrayacak şekilde sıkıca tutunuz. Testerenizin elciklerini kuru, temiz tutarak, yağ ve benzinden arındırarak kaymayı engelleyebilir ve kontrolünü arttırabilirsiniz.
11. Testereler son hızda çalışmak üzere dizayn edilmiştir. Verimliliği arttırmak, zamandan kazanmak ve güvenli bir operasyon için tam güçte kullanınız.
12. Kesme zincirinin düzleminden uzak durmak amacıyla hafifçe yana doğru eğilip kesme işlemini yaparak, zincir ve kılavuzdan  kaynaklanabilecek olası yaralanma risklerini azaltmış olursunuz.
13. Testerenizi taşırken motorun kapalı, zincir ve kılavuzun arkaya bakar şekilde ve susturucunun vücudunuzdan uzak bir şekilde bulunduğundan emin olunuz.
14. Asla omuz hizasından yukarda kesme yapmayınız. Testerenizi yukarda tutmak kontrolünü kaybetmenize sebep olabilecektir.
15. Teçhizatlarınız tam olmadan ve yeterli tecrübe sahibi olmadan testerenizi merdiven veya ağaç üzerinde asla kullanmayınız. Aldığınız reaksiyon dengenizi bozabilir.
16. Bazı kesim işlemleri özel eğitim ve yetenek gerektirmektedir. Emin değilseniz bir profesyonele danışınız.
17. Zincir gerginliğinin doğru şekilde ayarlanmış olduğundan emin olun. Gevşek bir zincir kılavuzdan fırlayarak makineye ve kullanana önemli zararlar verebilir.
18. Testere zincirinin keskin ve yeterince gergin olduğundan emin olmalısınız.

**TEBELLÜĞ EDEN TEBLİĞ EDEN**

**Adı Soyadı: Adı Soyadı:**

**İmza: İmza:**

**Tarih: Tarih:**