1. El aletleri amacına uygun, yalnızca yapıldıkları işler için kullanılacak ve amacı dışında kullanılmayacaktır. İşyerlerinde kullanılacak el aletleri, yapılacak işe uygun malzemeden yapılmış olacak ve yalnız yapımına özgü işlerde kullanılacaktır. Bunların ahşap sapları budaksız, uygun biçim ve boyutta, kenarları yuvarlatılmış kıymıksız ve düzgün yapılmış olacaktır.
2. Elektrikli el aletlerinin dönen kısımları, koruyucu kafeslerle ya da yeterli düzeneklerle korunacaklardır.
3. El aletleri uygun şekilde depolanacak, asılarak görülebilir ve düzen içinde olmalıdırlar.
4. El aletlerinin ağaçtan olan sapları kaliteli, düzgün yontulmuş, uygun biçim ve büyüklükte, düzgün yüzeyli, saçaksız ve pürüzsüz olmalıdır.
5. Elektrikli el aletlerinin kabloları, ıslak yerlerden ve mekanik darbelere maruz kalacağı mahallerden geçirilmeyecektir.
6. Kıvılcımın tehlikeli olacağı yerlerde kullanılacak el aletleri, kıvılcım çıkartmayacak malzemeden yapılacak ve bu nitelikte olmayan aletler, bu yerlerde kullanılmayacaktır
7. Basınçlı aletlerin hortumları ve bağlantıları, işe başlamadan önce kontrol edilecektir
8. Darbe için kullanılan el aletlerinin (çekiçler, keskiler v.b) baş kısımları mantarlaşmaya, çatlamaya başlar başlamaz uygun bir eğime kadar tesviye edilerek düzeltilmelidir.
9. Keskin kenarlı veya sivri uçlu el aletleri kullanılmadıkları zaman keskin kenar ve uçlarının koruyucu (deriden kılıf veya başlıklar) altına alınması gerekir. Keskin ve sivri el aletleri cepte taşınmayacaktır.
10. Elektrikli el aletlerinin mekanik aksamı ve bağlantıları, işe başlamadan önce kontrol edilecektir
11. El aletleri döşemelere, geçitlere, merdiven sahanlıklarına veya işçilerin çalıştığı ya da geçtiği yerlere veya geçenlerin başlarına düşmeyecek şekilde saklanmalı, yüksek yerlere bırakılmamalıdır.
12. El aletleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Kusurlu bulunduklarında yerlerini kusursuz olanları almalı veya elde bulunan onarılmalıdır. Arızalı elektrikli el aletleri, kesinlikle kullanılmayacaktır.
13. Elektrikli el aletleri ve ekipmanlarının elektrik bakım ve onarımı, yetkili elektrikçiler tarafından yapılacaktır. Kablo uzatmaları, uygun ek bağlantılarıyla yapılacaktır.
14. El aletleri, yerlerde, merdivenlerde, geçitlerde veya işçilerin geçit olarak faydalanabileceği herhangi bir yer üzerinde ortada bulundurulmayacak ve bunlar için uygun dolap, askı veya en az 2 santimetre yükseklikte etekliği bulunan raflar yapılacaktır.
15. Baltalar, keserler, satırlar gibi el aletleri, daima keskin olarak bulundurulacak, bunların sapları alete sağlam duracak şekilde geçirilecek ve taşınmalarında uygun kılıf, askı veya mahfaza içinde bulundurulacaktır.
16. Elektrikli el aletleri, çalışır vaziyette yere bırakılmayacaktır
17. Eğe ve törpülerin metal bileziği bulunan sağlam metal sapları veya başka çeşit bir tutacakları olacak.
18. Kaldıraçlar ve benzeri aletler kullanılmadıkları sırada, yere veya tezgâh üzerine dayalı ve dik olarak bırakılmayacak, yatık olarak bırakılacaktır.
19. Eğe ve törpülerin metal bileziği bulunan sağlam sapları veya başka çeşit bir tutacakları olacak ve bunlar sapsız olarak kullanılmayacaktır.
20. Uzatma kullanarak olması gereken tork gücü aşılmamalıdır
21. Fazla güç elde etmek için aletler zorlanmamalıdır
22. Elektrikli el aletleri, topraklanmış hat üzerinden beslenecektir.
23. Kullanılan alet hiçbir zaman, yüzeyi aletten daha sert olan cisimlere vurulmamalıdır.
24. Her türlü sesli, ışıklı ikaza uyulacak. Her kim olursa olsun “DUR” komutuna uyulmalıdır.
25. Bakım onarım dışında makinenin koruyucuları çıkarılmayacaktır.
26. Bakım onarım sırasında çıkarılan koruyucular işe başlamadan önce yerine takılacaktır.
27. Yanıcı ve patlayıcı malzemelerin bulunduğu ortamlarda kıvılcım çıkaran işlemler yapılmamalı.
28. Makine emniyetleri devre dışı bırakılmamalı, emniyet mekanizması olmayan makine kullanılmamalı. Makinelerin kayış, kasnak, mil gibi dönen kısımları uygun muhafazalar içine alınmalı, buralara el ya da ayak sokulmamalıdır.

**TEBELLÜĞ EDEN TEBLİĞ EDEN**

**Adı Soyadı: Adı Soyadı:**

**İmza: İmza:**

**Tarih: Tarih:**