1. Makine çalışırken dönen testereye dokunma.
2. Kısa ve dar parçaları daima itme çubuğu ile iterek kesin.
3. Daire testereyi kullanan kişiler bu konuda tecrübeli olmalıdır.
4. Eğri, düşer budaklı ve çivili parçaları makineye vermeyin.
5. Çalışma sırasında tabla üzerinde artık parçaların birikmesine fırsat vermeyin. Biriken parçaları elinizle değil bir ağaç çubuk ile iterek düşürün.
6. İnce parçaları işlerken daima baskı tarağı kullanın.
7. Kesilmekte olan parçayı asla geri çekmeyin, gerekiyorsa önce makineyi durdurun.
8. Koruyucu siperi çıkarılmış makinede çalışma.
9. İş parçasını dayamaya dayamadan kesim yapma.
10. Testere çalışırken ölçü almayınız,
11. Testere çalışırken testerenin ayarları ile oynamayınız,
12. Testere stop konumuna alındıktan sonra hemen durdurmak maksadıyla testereye herhangi bir cisim sürtme.
13. Durmakta olan testere ile malzeme kesmeye çalışma.
14. Kesilen parçanın kesildikten sonra dönen testereye çarpmaması için dikkatli ol.
15. Kesim yaparken kesilen parçayı sol elinle tut. Parçayı boşta bırakma.
16. Kesim esnasında oluşan kıvılcımların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirleri al.
17. Kesime başlamadan önce etrafta yanıcı, parlayıcı maddelerin olmadığından emin ol.
18. Testere öne doğru dönmelidir. Geriye doğru dönen testerede kesim yapma ve hemen kapat.
19. Dairesel testere ile çalışmalarda koruyucu gözlük ve yüz siperi kullanılmalıdır.
20. Dairesel testere ile çalışmalarda eldiven kullanılmalıdır.
21. Kesilecek parçayı yerine dengeli oturtun.
22. Kesilecek parça ile kullanıcı arasında bir muhafaza var ise görüşü engellemeyecek şekilde yerleştirin.
23. Kesilecek malzemeyi el ile hareket ettirirken ellerin dairesel testereden yeterince uzakta olmasına dikkat edin.
24. Kesilen parçayı, kopma aşamasında savrularak fırlayabileceğinden serbest vaziyette bırakmayın.
25. Kesme sırasında oluşan çapakların etrafa sıçramaması için perdeleme yapın.
26. İşin çabuk bitirilmesi amacı ile hızlı kesim yapmanın testereyi zorlayacağı ve bu nedenle testere dişlerinin kırılmasına neden olacağı unutulmamalıdır. Kırılan testere dişi çevreye savrulup zarar verebileceği gibi, eksik diş ile çalışan daire testere, kesilmekte olan parçanın yerinden savrulmasına neden olabilecektir.
27. Dişi kırık daire testere derhal değiştirilmelidir.
28. Daire testere dişleri keskinliğini kaybetmiş ise değiştirilmelidir.
29. Testere hareketi durmadan tezgâh başından ayrılmayın.

**TEBELLÜĞ EDEN TEBLİĞ EDEN**

**Adı Soyadı: Adı Soyadı:**

**İmza: İmza:**

**Tarih: Tarih:**