1. Hafriyat kesinlikle şevin sıfır noktasına dökülmemelidir. Şevin ucuna en fazla 7 metre yaklaşılmalıdır.
2. Yükleme sahasında damper kaldırırken, kamyon devrilmesine karşı, zeminin düz olup olmadığına dikkat edilmelidir.
3. Damperi kaldırmadan önce sağlıklı şekilde kaldırılabileceği kontrol edilmelidir. (Elektrik hatları, telefon hatları, yapılar vb.)
4. İş kamyonunun yüklenmesi sırasında kesinlikle araç terk edilmemelidir.
5. Aracınızın hava sistemini, hidrolik sistemini iyi kontrol ediniz. Kaçak olması durumunda yetkili kişilere haber verilmelidir.
6. Yüklü kamyon kesinlikle rampada durdurulmamalıdır.
7. Yükleme sahasında, yükleyici operatörün vereceği talimata göre hareket edilmelidir.
8. Yükleme sırasında kapakların kapalı olduğundan ve pimlerinin tam olarak takılı olduğundan emin olunmalıdır.
9. Kamyon yüklendiği zaman, yükleyici operatörün ikazı alınmadan hareket edilmemelidir.
10. Yükleme alanında yaya olmamalı varsa uyarılmalıdır.
11. Kamyon kasasına yükleme alanında kesinlikle çıkılmamalı.
12. Kamyon yüklendiği zaman kamyon kasası üzeri örtülmeden hareket edilmemelidir.
13. Kamyon kasası yükün dökülmesine, sarkmasına, kasa dışına çıkmasına neden olmayacak şekilde yüklenmelidir.
14. Kamyon sürücüleri ASLA damper kapağı ile damper arasına girmeyecektir.
15. Kamyonu hareket ettirmeden önce damperin tamamen indiğinden emin olunuz.
16. Kamyonun üzerinde kesinlikle insan çıkmasına izin vermeyiniz.
17. Fren sistemi ile ilgili en ufak arızalarda iş kamyonu kullanılmamalı ve yetkili kişilere haber verilmelidir.
18. Tüm operasyonları gerçekleştirirken İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulması zorunluluğu unutulmamalı.

**TEBELLÜĞ EDEN TEBLİĞ EDEN**

**Adı Soyadı: Adı Soyadı:**

**İmza: İmza:**

**Tarih: Tarih:**