1. Bütün kayışlar, kasnak, miller uygun şekilde korunacaktır.
2. Mil ayar düzenlerinin normal çalıştığını kontrol ediniz.
3. Makina topraklamalarının yapılması gerekmektedir.
4. Bıçak veya bıçakların üstü sabit bir kapak ile örtülecek, fırlayan parça ve çapakları önleyecektir.
5. Koruyucu ve baskı düzenlerini kontrol ediniz ve temizleyiniz.
6. Soğutucu sıvı bıçakların işten uzaklaşan yönüne ayarlanmalıdır.
7. İşlenecek parça tezgâha sağlam bir şekilde tespit edilmelidir.
8. Bıçak ve milin sağlam bir şekilde tespit edilmesi sağlanmalıdır.
9. Bıçakların keskinliğini kontrol ediniz.
10. Tezgâh durduğu zaman talaşlar fırça ile temizlenmelidir.
11. Aleti hiçbir zaman hasarlı bağlantı kablosu ile kullanmayın.
12. Aleti yağmur altında veya ıslak yerlerde kullanmayın.
13. Kabloyu her zaman aletin arkasında tutun.
14. Aleti sadece izolasyonlu tutamağından kavrayın.
15. Çalışırken aleti daima iki elinizle sıkıca tutun ve çalışma pozisyonunuzun güvenli olmasına özen gösterin.
16. Aleti kullanmaya başlamadan önce freze bıçağının yerine sağlam bir şekilde oturup oturmadığını kontrol edin.
17. Metal parça veya eşyalar, çiviler ve vidalar üzerinde hiçbir zaman freze işlemi yapmayın.
18. Dönmekte olan frezeden(freze ucu veya freze bıçağından)ellerinizi uzak tutun.
19. Freze uçlarını takar ve değiştirirken koruyucu eldiven kullanın.
20. Freze derinliği ayarını sadece alet kapalı iken yapın.
21. Bu tezgâhta çalışanlar sarkıntılı giyim eşyası, kravat, uzun kollu elbise gibi giyim eşyalarını çalışma esnasında giymemelidirler.
22. Freze tezgâhlarında çalışanlar makine yağlarından ileri gelebilecek deri hastalıklarından ve iltihaplardan korunmak için genel temizlik kuralarına azami derecede dikkat edeceklerdir.
23. Operatörler kişisel koruyucu donanımlardan emniyet gözlüğü, yüz siperi, eldiven, maske, çelik burunlu ayakkabı, tulum, vb. kullanmalıdırlar.
24. Tezgah hareket halinde iken, işlenen parçaların kalibrasyon ve ölçülmesine teşebbüs edilmemelidir.
25. El aletleri tezgâh tablası üzerinde bırakılmamalıdır.
26. Makinelerin koruyucu ekipmanları kesinlikle çıkartılmayacaktır.
27. Günlük Çalışma Sonunda Makinenin Talaş Ve Tozlarını Temizleyiniz.
28. Makinelerin arızalanması durumunda çalışan müdahale etmeyecektir.

**TEBELLÜĞ EDEN TEBLİĞ EDEN**

**Adı Soyadı: Adı Soyadı:**

**İmza: İmza:**

**Tarih: Tarih:**