1. Yetkili harici tuzlama aracının kullanılması kesinlikle yasaktır.
2. Hareket halinde iken tuz sericinin üzerine çıkmayın.
3. Tuz serici üzerine çıkılması gerekiyorsa gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra çıkılmalıdır.
4. Trafik kurallarına uyunuz. Belirlenen hız limitini aşmayınız.
5. Gerekli olan kişisel koruyucu donanımı kullanın.
6. Basınç altındaki hortumlara dikkat ediniz.
7. Tepe lambasının çalıştığından emin olun.
8. Bakım el kitabındaki yağlanması gereken yerleri düzenli aralıklarla yağlayınız.
9. Cıvata bağlantılarını düzenli olarak kontrol ediniz. Gevşeyen cıvataları sıkınız.
10. Kazaları önlemek için Aracın motoru durdurulmuş ve hidrolik sistem devre dışı iken tuz serpme makinesinin bakım ve onarımını yapınız.
11. Korozyon olasılığı bulunan her noktayı her kış mevsiminin sonunda kontrol ediniz.
12. Tuz serici etrafında olası kazalara karşı gerekli güvenlik önlemlerini alınız.
13. Hidrolik hortum boru ve valf bloklarında yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.
14. Tuz sericinin temizliğini düzenli aralıklar ile yapın.
15. Basınç altında iken kesinlikle bağlantı elemanlarını ve Hidrolik pompa, motor, valfleri, silindirleri yerinden sökmeyiniz.
16. Hidrolik güç ünitesini kapatıp ve motor stop ettikten sonra bakım ve onarım yapınız.
17. Olası bir arıza durumunda derhal yetkililere bildir ve gerekli onarım ve kontrollerin tamamen yapıldığından emin ol.
18. Kullandığınız/depoladığınız tüm kimyasallarla ilgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (MGBF) okuyunuz, risklerini ve alınacak emniyet tedbirlerini öğreniniz.
19. Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını elinizin altında bulundurunuz.
20. Çalışırken başka bir işle meşgul olma. Çalışma esnasında sigara içmek, herhangi bir şey yiyip içmek yasaktır.
21. Çalışırken kim tarafından verilirse verilsin her dur işaretini dikkate al.
22. Kumanda kol ve pedallarının fonksiyonlarını yapıp yapmadığını kontrol ediniz.
23. Operatör, kısa süreli duruşlarda bile aracın altında ve çevresinde herhangi bir insanın bulunmadığından emin olmalıdır. Kontrol yapmadan aracı hareket ettirmemelidir. Gerekli hallerde gözcüden yardım alınız.
24. Bakım ve kontrol kayıtlarını düzenli olarak tutunuz ve bakım kartını sürekli araçta bulundurunuz.
25. Geri manevralarda manevra yapacağınız sahanın boş ve güvenli olduğundan emin olunuz.

**TEBELLÜĞ EDEN TEBLİĞ EDEN**

**Adı Soyadı: Adı Soyadı:**

**İmza: İmza:**

**Tarih: Tarih:**