1. Matkap ucunu sıkıca bağlamadan delme yapma.
2. Matkap tezgâhının çalışmaya uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Mengenenin tablaya bağlı olduğundan emin olunuz.
4. Fırlayacak talaşlara karşı iş gözlüğü muhakkak takınız ve yüz siperi kullanınız.
5. Çıkmakta olan talaşı eliniz ile almaya çalışmayınız. Kanca kullanabilirsiniz
6. Matkap tezgâhı çalışır durumda iken yanından ayrılmayınız.
7. Başınızı dönen milden uzak tutunuz.
8. Matkap tezgâhında güvenli çalışma için, dönmekte olan matkap ucu üzerine elinizi sürmeyiniz. Bezle veya üstübü ile silmeyiniz. Matkap tezgâhında sadece fırça kullanımı uygundur.
9. İş parçasını tablaya veya tezgâh mengenesine sıkıca bağlamadan delme yapma.
10. Körelmiş matkap ucu ile delme yapma.
11. Tezgâh tablasını sabitlemeden delme yapma.
12. Delme yaparken iş parçasının altının boşluk olmasına dikkat et.
13. Dönmekte olan parçalara dokunma.
14. Dönmekte olan parçalara herhangi bir cismin değmemesine dikkat et.
15. Devir ayarı yaptıktan sonra kayış koruyucu siperini kapat. Siper açıkken tezgâhı çalıştırma.
16. Delme işlemi esnasında soğutucu sıvı kullan.
17. Delinen parçaları çalışmana engel olmayacak bir yere istif et.
18. Yağlanması gerekli olan kısımları yağlayınız. Tezgâhın yağsız kalmaması için periyodik zamanlarda yağ seviye kontrolü yapınız.
19. Matkap tezgâhında güvenli çalışma için, delme işlemi bitiminde tezgâhı durdurunuz. Mandreni elle durdurmayınız

**TEBELLÜĞ EDEN TEBLİĞ EDEN**

**Adı Soyadı: Adı Soyadı:**

**İmza: İmza:**

**Tarih: Tarih:**