AGEP – Teknik Resim Çizim Dosyası
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YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
AGEP UYGULAMALARI
ZFD257 TEKNİK RESİM DERSİ
(Sorumlu Öğretim Elemanları: Doç. Dr. Seyit OĞUZ & Ar. Gör. Dr. Ömer Faruk KARACA)

1. Etkinliğin Adı: Teknik Resim
2. Etkinlik Uygulama Dönemi: 3. yarıyıl / güz dönemi
3. Etkinlik Bilgilendirme Tarihi: 2. yarıyıl final sınavı sonrası
4. Etkinlik Duyurma Kanalları: Web sitesi / Danışman
5. Etkinliğin Amacı:
Öğrencinin;
1. mühendislik çizim standartlarını (TSE, ISO) tanıması ve uygulaması,
1. çizgi çeşitleri, yazı fontu ve ölçek kullanımını doğru uygulaması,
1. izdüşüm yöntemleriyle görünüş çıkarması ve kesit alması,
1. ölçülendirme kurallarına uygun çizimler yapması,
1. tarımsal makine ve alet parçalarının teknik resimlerini okuması ve çizmesi,
1. standart antetli pafta düzeni hazırlayarak düzenli bir çizim dosyası oluşturması
amaçlanmaktadır.
6. Etkinliğin Kapsamı
Her öğrenci bireysel olarak 6 farklı teknik çizimden oluşan bir çizim dosyası hazırlayacaktır.
Çizimlerin dağılımı:
1. Antetli pafta düzeni ve yazı fontu uygulaması
1. Temel geometrik çizimler (çizgi çeşitleri ve geometrik şekiller)
1. Ölçekli görünüş çizimi (izdüşüm — birinci ve üçüncü açı)
1. Ölçülendirilmiş makine parçası çizimi
1. Kesit görünüş çizimi (tam veya yarım kesit)
1. Tarımsal alet/makine parçasına ait teknik çizim
7. Çizim Dosyası Yapısı
Çizim dosyası yaklaşık 8-13 sayfa olacak şekilde aşağıdaki başlıklardan oluşmalıdır:
1. Kapak
1. İçindekiler
1. Altı çizime ait paftalar
1. Karşılaştırma tablosu
1. Genel değerlendirme
1. Genel tanımlar
1. Kaynakça
7.1. Kapak Sayfası (Ek 1)
1. Üniversite logosu
1. Üniversite adı
1. Fakülte
1. Bölüm
1. AGEP ibaresi
1. Etkinliğin adı
1. Ders adı / dönem
1. Öğretim elemanı
1. Öğrenci adı-soyadı
1. Öğrenci numarası
1. Sınıf
1. Hazırlanma yılı
7.2. Her Çizim İçin Pafta Formatı (Ek 2.)
Her çizim için en fazla bir sayfa (A4 veya A3 pafta) hazırlanmalıdır. Örnek pafta formatı Ek-2’de sunulmuştur. Paftanın genel tasarımı öğrenciye aittir, ancak antet düzeni standartlara uygun olmalıdır.
Paftada aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
- Antet ve Pafta Bilgileri
1. Üniversite, fakülte, bölüm adı
1. Çizim adı
1. Öğrenci adı-soyadı ve numarası
1. Tarih
1. Ölçek
1. Pafta numarası
- Çizim Standartları
1. Çizgi çeşitleri ve kalınlıkları (TS ISO 128)
1. Yazı fontu (TS ISO 3098)
1. Ölçek (TS ISO 5455)
- Teknik İçerik
1. Görünüş sayısı (ön, üst, yan görünüş veya izdüşüm açısı)
1. Kesit görünüş varsa kesit düzlemi ve tarama yönü
1. Ölçülendirme (TS ISO 129)
1. Yüzey işareti sembolleri (varsa)
- Görsel Kullanımı
1. Her çizim için en az bir görsel kullanılmalıdır.
1. Çizim el ile veya bilgisayar destekli (CAD) olarak yapılabilir.
1. Referans alınan çizimlerin kaynakları belirtilmelidir.
7.3. Karşılaştırma Tablosu
Öğrenci seçtiği altı çizimi tek bir tabloda karşılaştırır:
Değerlendirmeler basit sınıflandırmayla yapılmalıdır. Örneğin;
1. düşük,
1. orta,
1. yüksek
veya
1. uygun,
1. kısmen uygun,
1. uygun değil.
7.4. Genel Değerlendirme
Öğrenci aşağıdaki üç soruya kısa cevap vermelidir:
1. Hazırladığınız çizimler arasında teknik açıdan en başarılı olan hangisidir? Neden?
1. Bu çizimde dikkat edilmesi gereken en önemli ölçülendirme veya standart kuralı nedir?
1. Ziraat mühendisliği uygulamalarında teknik resim bilgisinin önemi nedir?
Toplam uzunluk yarım sayfayı geçmemelidir.
8. Genel Tanımlar
Öğrenci aşağıdaki kavramları kendi cümleleriyle kısaca açıklamalıdır:
1. Teknik resim
1. Görünüş (izdüşüm)
1. Kesit
1. Ölçek
1. Ölçülendirme
1. Antet (kartuş)
1. Çizgi çeşitleri
9. Öğrenci İş Yükü
	Faaliyet
	Süre

	Etkinliğin açıklanması ve çizim konularının seçimi
	1 saat

	Altı çizim için kaynak araştırması
	4 saat

	Antetli pafta düzeninin hazırlanması
	2 saat

	Temel geometrik çizimlerin yapılması
	2 saat

	Görünüş ve kesit çizimlerinin yapılması
	6 saat

	Ölçülendirme ve standart uygulama
	3 saat

	Karşılaştırma tablosunun hazırlanması
	1 saat

	Genel değerlendirmenin yazılması
	1 saat

	Genel tanımların yazılması
	1 saat

	Çizim dosyası düzeni, kaynakça ve son kontrol
	1 saat

	Toplam
	22 saat




10. Uygulama Takvimi
AGEP çalışması dersin başladığı güz döneminde başlatılmalı. Bütün aşamaların en geç onuncu haftanın sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Zorunlu hallerde ilave iki hafta içerisinde teslim edilmelidir.
11. Teslim Biçimi
Öğrenci çizim dosyasını:
1. tek bir PDF dosyası olarak,
1. belirlenen dosya adıyla (Öğrencino_Ad_Soyad_TeknikResimDosyasi.pdf),
1. onuncu haftanın sonuna kadar
teslim eder.
12. Bireysel Doğrulama
Teslim sırasında her öğrenciye hazırlanan çizim dosyasından iki kısa soru sorulacaktır:
13. Değerlendirme Rubriği
	Ölçüt
	Değerlendirilecek unsur
	Puan

	Dersin konusu ve öğrenme çıktılarıyla uyum
	Altı çizimin istenen teknik resim konularına uygun seçilmesi
	15

	Temel kavramlara hâkimiyet
	Çizgi çeşitleri, ölçek, görünüş ve kesit tanımlarının doğruluğu
	15

	Araştırma ve kaynak kullanımı
	Güvenilir kaynak kullanılması ve kaynakların gösterilmesi
	10

	Analiz/problem çözme/uygulama becerisi
	Karşılaştırma tablosu ve teknik uygunluk değerlendirmesi
	20

	Yöntem ve akademik yaklaşım
	Tüm paftaların aynı sistematikle ve standartlara uygun hazırlanması
	10

	Özgünlük ve eleştirel düşünme
	Öğrencinin kendi çizim tasarımı, yorumu ve önerisi
	10

	Raporlama ve yazım düzeni
	Dosya bütünlüğü, yazım, görsel düzen ve kaynakça
	10

	Sözlü ifade becerisi
	Çizim dosyasını kısa ve anlaşılır biçimde açıklayabilmesi
	5

	Sorulara cevap verme
	Çizimlere ilişkin iki kısa soruya verdiği cevap
	3

	Zamanında teslim ve süreç disiplini
	Çizim listesinin ve dosyanın zamanında teslimi
	2

	Toplam
	
	100


14. Akademik Dürüstlük
Öğrenciler hazırladıkları çizim dosyalarında kullandıkları tüm yazılı ve görsel kaynakları belirtmek zorundadır. Yapay zekâ araçlarından yararlanılması durumunda, üretilen içerik doğrulanmalı; yanlış, eksik veya doğrulanmamış bilgiler kullanılmamalıdır. Kopyala-yapıştır yöntemiyle hazırlanan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
15. Öğrenciye Verilecek Görev Metni
AGEP – Teknik Resim Çizim Dosyası
Her öğrenci; antetli pafta düzeni, temel geometrik çizim, ölçekli görünüş çizimi, ölçülendirilmiş makine parçası çizimi, kesit görünüş çizimi ve tarımsal alet/makine parçasına ait teknik çizim olmak üzere toplam altı çizimden oluşan bireysel bir çizim dosyası hazırlayacaktır. Çizim dosyasının ayrıntılı içeriği iletilecektir.
Her çizim için çizim adı, ölçek, görünüş türü, kesit bilgisi, ölçülendirme, kullanılan standartlar ve teknik uygunluk belirtilecektir. Her çizim için en az bir görsel kullanılacak ve kullanılan bilgi ve görsellerin kaynakları gösterilecektir. Çizimler el ile veya bilgisayar destekli (CAD) olarak yapılabilir.
Dosyada ayrıca altı çizimin karşılaştırıldığı bir tablo ve öğrencinin kısa genel değerlendirmesi ile genel tanımlar bulunacaktır. Çalışma tek bir PDF dosyası hâlinde en geç onuncu haftanın sonunda teslim edilecektir. Öğrencilere çizim dosyası içeriğine ilişkin kısa bireysel doğrulama soruları yöneltilecektir ve dosyayı kısaca açıklaması beklenecektir.
Yapay zekâ araçlarından destek alınması durumunda, elde edilen bilgiler güvenilir teknik kaynaklarla doğrulanacaktır. Nihai içerikten öğrenci sorumludur. İntihal, kopyala-yapıştır, kaynak göstermeden alıntı, sahte veri veya görsel kullanımı ile akademik etik ilkelere aykırı davranışlar tespit edilen çalışmalar başarısız kabul edilecektir.


Ek 1.
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YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
AGEP UYGULAMALARI
TEKNİK RESİM ÇİZİM DOSYASI
	Ders
	Teknik Resim

	Öğretim Elemanı
	................................

	Hazırlayan
	................................

	Öğrenci No
	................................

	Sınıf
	1. Sınıf

	Yıl
	




Ek 2.
Örnek Teknik Resim Paftası / Çizim Kontrol Formu
	Çizim adı
	Çizim türü
	Ölçek
	Ölçülendirme doğruluğu
	Çizgi kullanımı
	Teknik uygunluk

	
	
	
	
	
	



Örnek Pafta Antet Düzeni:
	Üniversite / Fakülte / Bölüm
	Çizim Adı
	Pafta No

	
	
	

	Öğrenci Adı
	Öğrenci No
	Sınıf

	
	
	

	Ölçek
	Tarih
	Standart

	
	
	



Not: Her çizim, yukarıdaki antet düzenini içeren A4 veya A3 pafta üzerine yapılmalıdır. Çizimler el ile (teknik resim aletleriyle) veya bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımı kullanılarak hazırlanabilir. Tüm çizimlerde TS ISO standartlarına uyulması zorunludur.



Başarılar dileriz.
	
Doç. Dr. Seyit OĞUZ
Ar. Gör. Dr. Ömer Faruk KARACA
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
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