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[bookmark: _Toc235433695]1. Özet
Projeyi, hedeflenen başarım değerlerini ve ulaşılan sonuçları 120–150 kelimeyle özetleyin. Bu bölümü raporu tamamladıktan sonra yazın.
[bookmark: _Toc235433696]2. Giriş ve Problem Tanımı
Analog ön uç kavramını ve biyosinyal ölçümündeki (EKG) önemini açıklayın. Ölçülecek sinyalin genlik ve frekans özelliklerini, hedeflenen kazanç/bant/gürültü bastırma değerlerini belirtin. Projenin yapay zekâ destekli sistemlerle ilişkisini kurun.
[bookmark: _Toc235433697]3. Kuramsal Arka Plan
[bookmark: _Toc235433698]3.1. Enstrümantasyon Kuvvetlendiricisi
3 op-amp'lı topolojiyi, kazanç ifadesini ve CMRR kavramını açıklayın.
[bookmark: _Toc235433699]3.2. Aktif Filtreler
Bant geçiren ve çentik filtre topolojilerini, kesim frekansı ve kalite faktörü (Q) ilişkilerini açıklayın.
[bookmark: _Toc235433700]4. Tasarım ve Hesaplamalar
Her kat için seçtiğiniz topolojiyi, kullandığınız tümdevreyi ve eleman değerlerini el hesabıyla adım adım gösterin. Formülleri ve ara sonuçları yazın. Devre şemalarını buraya ekleyin.
[bookmark: _Toc235433701]4.1. Kat 1 – Enstrümantasyon Kuvvetlendiricisi
[Hesap ve şema]
[bookmark: _Toc235433702]4.2. Kat 2 – Bant Geçiren Filtre
[Hesap ve şema]
[bookmark: _Toc235433703]4.3. Kat 3 – Çentik (Notch) Filtre
[Hesap ve şema]
[bookmark: _Toc235433704]4.4. Kat 4 – Çıkış Katı
[Hesap ve şema]
[bookmark: _Toc235433705]5. Yapay Zekâ Etkileşimi ve Değerlendirmesi
Tasarım sürecinde yapay zekâya danıştığınız aşamaları özetleyin. Aldığınız yanıtları el hesabı, ders kitabı ve veri sayfalarıyla karşılaştırın; hangi yanıtların doğru, hangilerinin eksik veya hatalı olduğunu gerekçesiyle yazın. Tam etkileşim günlüğü Ek-A'da yer almalıdır.
[bookmark: _Toc235433706]6. Simülasyon Sonuçları
LTspice/Multisim sonuçlarını ekleyin: her katın ve tüm sistemin frekans cevabı (Bode eğrileri), zaman ekseninde giriş-çıkış dalga şekilleri, ölçülen kazanç, bant sınırları ve 50 Hz bastırma değeri. Sonuçları hedeflenen değerlerle karşılaştıran bir tablo hazırlayın.
	Parametre
	Hedef
	Elde Edilen

	Fark kazancı
	≈ 1000 (60 dB)
	

	Alt kesim frekansı
	≈ 0,5 Hz
	

	Üst kesim frekansı
	≈ 100 Hz
	

	50 Hz bastırma
	≥ 20 dB
	

	CMRR
	En yüksek
	



[bookmark: _Toc235433707]7. Tartışma
Elde edilen sonuçları yorumlayın: hedefler karşılandı mı, sapmalar varsa nedenleri neler? Tasarımın güçlü ve zayıf yönlerini, gerçek bir uygulamada karşılaşılabilecek sınırlamaları tartışın.
[bookmark: _Toc235433708]8. Sonuç
Projenin ana çıktılarını ve öğrendiklerinizi 2–3 paragrafta özetleyin.
[bookmark: _Toc235433709]Kaynakça
1. [Yazar, Başlık, Yayınevi/Yıl biçiminde listeleyin.]
[bookmark: _Toc235433710]Ekler
[bookmark: _Toc235433711]Ek-A: Yapay Zekâ Etkileşim Günlüğü
Tarih – Sorulan soru – Alınan yanıtın özeti – Doğrulama sonucu (doğru/eksik/hatalı ve gerekçe) biçiminde tablo hâlinde verin.
[bookmark: _Toc235433712]Ek-B: Simülasyon Dosyaları Listesi
[Teslim edilen dosyaların adlarını listeleyin.]
