1. Arızalı ekskavatörle çalışma. Arızayı derhal sorumlu kişilere bildir ve gerekli onarım ve kontrollerin tamamen yapıldığından emin ol.
2. Emniyet kemerini tak.
3. Kullandığın ekskavatör ’ün senede bir sorumlu mühendislerce yapılması gerekli periyodik muayene ve kontrolünü zamanında yaptır.
4. Operatörü olduğun ekskavatör ‘ün dışında ekskavatör kullanma. Ancak sorumlu kişiler bilgisi ve talimatı dâhilinde başka bir ekskavatör kullan.
5. Ekskavatör üzerinde ve kabin içerisinde çalışırken başka bir işle meşgul olma.
6. Ekskavatörle çalışma esnasında sigara içmek herhangi bir şey yiyip içmek yasaktır.
7. Ekskavatörle çalışmaya başlamadan önce çalışma sahasını iyice kontrol et. Sahada bulunan diğer çalışanlar ekskavatör çalışma sahasından ayrılmadan çalışma.
8. Görüşün dar, yetersiz olduğu veya görüş alanının dışındaki yerlerde, çalışma yaparken yetkili bir işaretçi talep et. İşaretçi bir birinizi kolayca görebileceğiniz yerde durmalı ve önceden belirlenen işaretlerle çalışmaya yön vermelidir.
9. Çalışırken kim tarafından verilirse verilsin her dur işaretini dikkate al.
10. Çalışırken ekskavatör kabininde veya üzerinde operatörden başkasının bulunması yasaktır.
11. Çalışma sahası içinde veya gidiş yollarındaki enerji nakil hatlarına dikkat et. Ekskavatör ’in bomunu enerji nakil hatlarından ve etkileme sahasından uzak tut. ( en az 3 m ).
12. Kullandığın ekskavatör ’ün kaldırma kapasitesini aşan yükleri kaldırma.
13. Kaldıracağın yükün kancaya sağlam bağlandığından emin olmadıkça harekete geçme.
14. Ekskavatör ‘ün yük sepetinde insan taşıması yapma.
15. Kaldırdığın hiçbir yükü diğer insanların üzerinden geçirme.
16. Yükü uzun zaman havada tutma.
17. Lastik tekerli ekskavatör park edilirken: kancayı, kepçeyi, yükü zemine indir. Bom dönüş kilidini kilitle. Ana kavramayı boşalt. Motoru durdur. Park frenini ve dönüş frenini çek. Kontak anahtarını üzerinde bırakma.
18. Hareket halindeki makara, tambur ve halata dokunma, dokundurtma. Tambura sarılan halata el sürülmez. Halat üst üste gelirse elinle dokunma yavaş hareketle boşalt.
19. Tüm operasyonları gerçekleştirirken İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulması zorunluluğunu unutma.

**TEBELLÜĞ EDEN TEBLİĞ EDEN**

**Adı Soyadı: Adı Soyadı:**

**İmza: İmza:**

**Tarih: Tarih:**