1. Çim biçme makinesini kullanmadan önce kullanım bakım kılavuzunu okuyunuz ve yazılanlara uyunuz.
2. Acil durdurma butonlarının yerini ve çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
3. Verilen Kişisel Koruyucu Donanımları kullanınız.
4. Çapak veya parça sıçramasını engelleyici tezgâh koruyucuların eksiksiz olduğunu kontrol ediniz.
5. Kullanacağınız Makineyi kullanmadan önce kullanım bakım kitabını mutlaka okuyunuz ve her zaman elinizin altında bulundurunuz.
6. Anlamadığınız noktaları amirinizle paylaşmaktan çekinmeyiniz.
7. Geniş, sarkan iş elbisesi giymeyiniz.
8. Yakıtı sadece müsaade edilen ve işaretli bidonlarda taşıyınız ve depolayınız.
9. Yalnız çalışmayınız, acil durumlar için yanınızda (çağırma mesafesi) bir çalışan bulundurunuz.
10. Aleti kesinlikle koruyucu kapaksız kullanmayınız.
11. Çalıştırmadan önce, kesici aletin örneğin dal, taş vs. gibi sert cisimlerle hiç bir türlü temas etmemesine dikkat ediniz.
12. Makineyi sadece taşıma kayışı ile kullanınız ve taşıma kayışını işe başlamadan önce uygun şekilde ayarlayınız. Yorulmadan çalışmak için taşıma kayışının vücuda uygun şekilde ayarlanması gerekmektedir. Motorlu tırpanı asla tek elle çalıştırmayınız.
13. Motorlu tırpanı sadece uygun ışık ve görüş ortamında kullanınız.
14. Kış sezonunda kaygan ve ıslak zemine, buza ve kara dikkat ediniz. Emniyetli bir duruşa geçiniz.
15. Omuz hizasından yukarıdan kesme işlemi yapmayınız. Asla merdiven üzerine çıkarak makineyi kullanmayınız.
16. Motorlu tırpanı kullanmak için asla ağaçların üzerine çıkmayınız.
17. Sabit olmayan yüzeyler üzerinde asla çalışmayınız.
18. Kesim alanındaki örneğin taş gibi yabancı cisimleri temizleyiniz.
19. Motoru tırpanı, uzun süreli depolamalardan önce, her zaman yakıt ve yağ tanklarını boşaltınız.
20. Yakıt dolu olan motorlu tırpanlar, dolum kolu vb. yakınında bulundurmayınız.
21. Makineyi stop ettikten sonra bakım, onarım/temizlik işlerine başlayınız.
22. Makina çalışır durumdayken terk etmeyiniz.
23. Dağınık çalışmayınız. Zeminde takılıp düşebileceğiniz malzemeler bırakmayınız.
24. Motorlu tırpan her çalışmada iki elle tutunuz. Daima sağlam bir duruşta durunuz.
25. Nakliyat esnasında veya yer değiştirilirken motoru durdurunuz
26. Çim biçme makinesini yalnızca bir kişi tarafından ve yalnızca açık mekânda kullanınız.
27. Çalı ve fundalıklara takılabilecek süs eşyaları veya giysileri kullanmayınız.
28. Kesim esnasında oluşan talaş ve savrulan cisimlerden korunmak için yüz koruyucu takınız.
29. Sigara içilmesi ve açık ateş yakılması yasaktır.
30. Çalışan motora yakıt doldurmayın.
31. Yere yakıt veya yağ dökmeyiniz.
32. Giysilere yakıt dökülürse, giysileri değiştiriniz.
33. Kapalı mekânlarda yakıt doldurmayınız.
34. Yakıt tankının kapama vidasını iyice sıkınız ve düzenli olarak sızdırmazlığını kontrol ediniz.
35. Yakıtın doldurulduğu alandan en az 3 metre mesafede çalıma yapmaya başlayın.
36. Yakıtlar sınırsız depolanamaz. Sadece yakın zamanda tüketilecek kadar yakıt alınız.
37. Hareketli parçaların (Kayış, kasnak, dişli kutusu vb.) koruyucularının takılmış olduğundan emin olunuz.
38. Gürültüden korunmak için kulaklık takınız.
39. Eldiven kullanın ve çelik uçlu ayakkabı kullanın.

**TEBELLÜĞ EDEN TEBLİĞ EDEN**

**Adı Soyadı: Adı Soyadı:**

**İmza: İmza:**

**Tarih: Tarih:**