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[bookmark: _Toc235226128]EEM-229 LOJİK DEVRELER LABORATUVARI DERSİ
AGEP HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
[bookmark: _Toc235226129]Bu çalışma, Lojik Devreler Laboratuvarı kapsamında sayısal sistemlerin temel giriş-çıkış yapılarının (I/O) donanımsal olarak tasarlanması, baskı devre kartı (PCB) haline getirilmesi, montajı ve test edilmesini hedeflemektedir.
Çalışmanın ana amaçları:
· Donanım Tasarımı: 8-bitlik giriş ve çıkış modüllerinin şematik ve PCB tasarımlarını (Proteus,Altium, KiCad, Eagle vb.) gerçekleştirmek. 
· Üretim ve Montaj: Tasarlanan PCB'lerin baskı devre süreçlerini tamamlayarak gerekli elektronik komponentlerin (DIP anahtarlar, LED'ler, dirençler, pin başlıkları) montajını (lehimleme) yapmak. 
· Uygulama ve Deney: Hazırlanan modülleri kullanarak temel lojik fonksiyonları (örn: AND, OR, XOR işlemleri) veya ikili (binary) sayıcı uygulamalarını laboratuvar ortamında çalıştırmak. 

2. PROJE KAPSAMI VE ÖDEV KONULARI
[bookmark: _Toc235226136]2.1. Tasarım ve Üretim Aşamaları
· Giriş Modülü: 8-bitlik, buton ve anahtar kontrollü giriş modülünün (PD0-PD7) çizimi, baskı devre üretimi ve montajı. 
· Çıkış Modülü: 8-bitlik LED tabanlı çıkış modülünün (Q0-Q7) çizimi, baskı devre üretimi ve montajı. 
· Teknik Detay: Devreler, 5V DC besleme ile çalışacak şekilde, direnç değerleri (1kΩ, 10kΩ) ve bağlantı şemaları referans alınarak üretilecektir. 
2.2. Deneyler
· Deney 1 (Temel Lojik Kontrol): Giriş modülündeki anahtar durumlarının çıkış modülündeki LED'ler üzerinden gözlemlenmesi (Doğrudan aktarım).
· Deney 2 (Mantıksal İşlem): Giriş modülü üzerinden alınan 8-bitlik verilerin, Deney -1’de verilen temel lojik kapı devreleri üzerinden işlenerek çıkış modülünde görüntülenmesi. 

3. RAPOR İÇERİĞİ VE YAPISI
[bookmark: _Toc235226137]Rapor, projenin tüm aşamalarını belgelemelidir:
1. Giriş: Projenin kapsamı ve hedefleri.
2. Tasarım: Kullanılan CAD yazılımı, şematik çizimler ve PCB yerleşim (layout) planları.
3. Üretim: Baskı devre yapım süreci (UV pozlama/transfer yöntemi, asitleme, delme) ve lehimleme görselleri.
4. Deney Sonuçları: Gerçekleştirilen iki deneyin kurulumu, ölçüm sonuçları (multimetre/osiloskop) ve çalışma videolarından/fotoğraflarından kesitler.
5. Teknik Değerlendirme: Tasarımda karşılaşılan zorluklar, komponent seçimlerinin gerekçeleri ve sonuçların analizi.
6. Kaynakça

4. TESLİM VE BİÇİM KOŞULLARI
1. Rapor 10–15 sayfa arasında olmalıdır (kapak ve içindekiler hariç).
1. Yazı tipi Times New Roman, 12 punto; satır aralığı 1,5 olmalıdır.
1. Sayfa kenar boşlukları her yönden 2,5 cm; metin iki yana yaslı olmalıdır.
1. Tüm fotoğraflar açıklamalı ve numaralandırılmış olmalıdır.
1. Rapor PDF formatında ve belirlenen tarihe kadar teslim edilmelidir.
1. İlk iki hafta içinde 10 dakikalık sözlü sunum yapılacaktır.
[bookmark: _Toc235226138]
5. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Çalışma, aşağıdaki ölçütlere göre 100 puan üzerinden değerlendirilir:
	Değerlendirme Ölçütü
	Açıklama
	Puan (%)

	Tasarım (CAD)
	Şematik ve PCB çizimlerinin profesyonelliği ve hatasızlığı
	20

	Üretim & Montaj
	PCB kalitesi, temiz lehimleme ve modüllerin çalışır durumda olması
	30

	Deneyler
	Deneylerin başarıyla gerçekleştirilmesi ve ölçümlerin doğruluğu
	25

	Rapor Düzeni
	Teknik dil, görsellik ve süreç dokümantasyonu
	15

	Sözlü Sunum
	Projenin çalıştırılarak sergilenmesi ve soru-cevap
	10

	TOPLAM
	
	100
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6. AKADEMİK DÜRÜSTLÜK VE EK KURALLAR
Bu çalışma bir akademik hazırlık ödevidir ve öğrencinin özgün kendi emeğiyle ürettiği bir metin olmalıdır. Aşağıdaki kurallara titizlikle uyulması zorunludur:
1. Modüller, Murat Uzam (2019) tarafından hazırlanan referans şematiklere ve komponent listelerine uygun olarak hazırlanmalıdır.
1. Proje sonunda öğrenci; çalışır durumdaki 2 adet; 8-bitlik giriş modülü ve 1 adet 8-bitlik çıkış modülünü teslim etmelidir.
1. Öğrenci, tasarımda ve üretimde kullandığı tüm kaynakları ve süreç görsellerini rapora eklemek zorundadır.
1. İntihal (benzerlik) raporu %20’nin altında olmalıdır. Bu oranın üzerindeki raporlar değerlendirmeye alınmaz ve öğrenciye düzeltme için iade edilir.
1. Yapay zekâ (AI) benzerlik/üretim raporu %0 olmalıdır Rapor tamamen insan (öğrenci) yazımı olmalıdır.
1. Alıntı yapılan her ifade için metin içinde kaynak gösterilmelidir. Doğrudan alıntılar tırnak içinde belirtilmelidir.
1. Fotoğraflar tercihen öğrencinin kendisi tarafından çekilmiş olmalıdır. İnternetten alınan görsellerde kaynak açıkça belirtilmelidir.
1. Başka bir öğrencinin raporuyla yüksek benzerlik tespit edilmesi durumunda ilgili raporlar geçersiz sayılacaktır.
Yukarıdaki kurallara uymayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Herhangi bir tereddüt durumunda ders sorumlusu öğretim elemanıyla iletişime geçilmelidir.


EK-1 8 Bitlik Giriş/Çıkış Modülleri





















